**Allegato I: modello offerte migliorie ON/OFF**

*appalto di lavori ai sensi dell’art.59, comma 1, terzo periodo, d.lgs. 50/16 AVENTE per oggetto l'esecuzione a corpo di tutte le opere e provviste occorrenti per realizzare e dare completamente ultimati i lavori di* ***“Realizzazione di un nuovo polo scolastico a COSTIGLIOLE SALUZZO (CN), comprendente la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la palestra a servizio”,*** *quali risultanti dal Progetto Esecutivo redatto in conformità all’art. 23, comma 8, d.lgs. 50/16, nonché agli artt. 33 e ss., dpr 207/10, validato dal RUP ai sensi dell’art. 26, comma 8, d.lgs. 50/16, approvato dal Comune DI COSTIGLIOLE SALUZZO e posto a base di gara e dettagliatamente descritte nel capitolato speciale di appalto-parte normativa e parte tecnica, parte integrante del progetto esecutivo posto a base di gara.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1^** **COLONNA** | **2^** **COLONNA** | **3^****COLONNA** | **4^** **COLONNA** | **5^ COLONNA** | **6^ COLONNA** |
| **parametri di valutazione di natura tabellare ON/OFF[[1]](#footnote-1)**  | **A BASE DI GARA** | **Voci corrispondenti nel CME** | **MIGLIORIA** | **OFFRE****la miglioria** **(SI)** | **NON OFFRE****la miglioria** **(NO)** |
| 1. **Miglioramento del rivestimento di facciata (rif. Elaborato grafico COST\_E\_Arch\_008\_PROSPETTI E SIMULAZIONI GRAFICHE)**
 | Finitura per esterni con rasatura a base di resine e cemento tipo 325armato con rete e fibre di vetro colorazione tipo ROFIX 57028 (74%) | 01.A20.E30.00503.A04.B01.10 | Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno di facciata con NP 001 profilo irregolare speciale tipo "SQ-20/20-R, AIMg1 WellTec MN" in alluminio a greca verticale verniciato RAL 9006 compreso di sottostruttura in alluminio e telo antivento. | **Si** | **No** |
| 1. **Modifica delle caratteristiche delle porte interne – Edificio scuola ed edificio palestra**
 | Porte interne in tamburato con pannello bilaminato nobilitato (tipologia come da elaborati e CSA) |  01.A17.B60.015 | Porte ad alta resistenza tipo Novoferm Koralam o similari con anta costituita da due pareti esterne in laminato plastico supportati da MDF ad alta densità sp. 3,2 mm. Interno anta bordato con telaio perimetrale in legno di abete massello. Contorno dell’anta con PVC incollato a caldo e rivestito in alluminio elettrocolore argento. Tipologia telaio abbracciante e colore e ﬁnitura secondo campionario laminati Abet o equivalente. | **Si** | **No** |
| 1. **impianti**
 | Miglioramento del sistema di gestione e controllo  |  | Miglioramento ed implementazione del sistema di gestione, regolazione e controllo dell’impianto di riscaldamento e ventilazione meccanica controllata tramite sistemi di building automation  | **Si** | **No** |

Nel caso in cui il concorrente con riferimento ad una miglioria non provveda a crociare né la casella SI né la casella NO, la miglioria si intenderà NON offerta.

Firma digitale

Firma digitale

Firma digitale

1. Si precisa quanto segue:

ciascun concorrente è altresì tenuto ad inserire nella busta telematica “C - offerta economica” il **computo metrico estimativo** **di ciascuna miglioria offerta** nei termini e modalità indicati al par.17, sub punto 3) del disciplinare di gara a cui si rinvia. [↑](#footnote-ref-1)